<?xml version="1.0"?>

<!-- Lockheed Constellation 1049h 2D Hotspot panels -->
<!-- Gary R. Neely 'Buckaroo', 2008                 -->

<PropertyList>

<!-- Main -->

<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_main.xml</path>
  <bottom-left>
    <x-m>-15.644</x-m>
    <y-m>-0.785</y-m>
    <z-m>0.645</z-m>
  </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-15.644</x-m>
    <y-m>0.785</y-m>
    <z-m>0.645</z-m>
  </bottom-right>
  <top-left>
    <x-m>-15.644</x-m>
    <y-m>-0.785</y-m>
    <z-m>1.070</z-m>
  </top-left>
</panel>

<!-- Arch Console -->

<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_arch.xml</path>
  <bottom-left>
    <x-m>-15.463</x-m>
    <y-m>-0.156</y-m>
    <z-m>1.091</z-m>
  </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-15.463</x-m>
    <y-m>0.156</y-m>
    <z-m>1.091</z-m>
  </bottom-right>
  <top-left>
    <x-m>-15.463</x-m>
    <y-m>-0.156</y-m>
    <z-m>1.184</z-m>
  </top-left>
</panel>

<!-- Overhead -->

<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_overhead.xml</path>
  <top-left>
    <x-m>-14.801</x-m>
    <y-m>-0.202</y-m>
    <z-m>1.599</z-m>
  </top-left>
  <bottom-left>
    <x-m>-15.391</x-m>
    <y-m>-0.202</y-m>
    <z-m>1.473</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-15.391</x-m>
    <y-m>0.202</y-m>
    <z-m>1.473</z-m>
  </bottom-right>
</panel>

<!-- Overhead Fuel Shut-Off Drum -->
<!-- Hotspots disabled due to bizarre interference with pilot light switch panel -->
<!-- Picks are still operable. -->
<!--
<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_overhead_fuel.xml</path>
  <top-left>
    <x-m>-14.697</x-m>
    <y-m>-0.123</y-m>
    <z-m>1.564</z-m>
  </top-left>
  <bottom-left>
    <x-m>-14.725</x-m>
    <y-m>-0.123</y-m>
    <z-m>1.578</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-14.725</x-m>
    <y-m>0.123</y-m>
    <z-m>1.578</z-m>
  </bottom-right>
</panel>
-->

<!-- Pilot Side Upper -->

<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_pilot_side_upper.xml</path>
  <top-left>
    <x-m>-14.966</x-m>
    <y-m>-0.944</y-m>
    <z-m>0.890</z-m>
  </top-left>
  <bottom-left>
    <x-m>-14.959</x-m>
    <y-m>-0.920</y-m>
    <z-m>0.840</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-15.237</x-m>
    <y-m>-0.844</y-m>
    <z-m>0.838</z-m>
  </bottom-right>
</panel>

<!-- Pilot Side Lower -->

<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_pilot_side_lower.xml</path>
  <top-left>
    <x-m>-14.968</x-m>
    <y-m>-0.955</y-m>
    <z-m>0.783</z-m>
  </top-left>
  <bottom-left>
    <x-m>-14.963</x-m>
    <y-m>-0.937</y-m>
    <z-m>0.746</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-15.241</x-m>
    <y-m>-0.861</y-m>
    <z-m>0.744</z-m>
  </bottom-right>
</panel>

<!-- Engineer Levers -->

<!--
<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_eng_levers.xml</path>
  <bottom-left>
    <x-m>-14.552</x-m>
    <y-m>0.879</y-m>
    <z-m>0.698</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-13.892</x-m>
    <y-m>0.879</y-m>
    <z-m>0.698</z-m>
  </bottom-right>
  <top-left>
    <x-m>-14.552</x-m>
    <y-m>0.879</y-m>
    <z-m>0.903</z-m>
  </top-left>
</panel>
-->
<!-- Simpler version: -->
<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_eng_levers2.xml</path>
  <top-left>
    <x-m>-14.552</x-m>
    <y-m>0.893</y-m>
    <z-m>0.715</z-m>
  </top-left>
  <bottom-left>
    <x-m>-14.552</x-m>
    <y-m>0.878</y-m>
    <z-m>0.702</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-14.043</x-m>
    <y-m>0.878</y-m>
    <z-m>0.702</z-m>
  </bottom-right>
</panel>


<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_eng_fuelvalves.xml</path>
  <top-left>
    <x-m>-14.043</x-m>
    <y-m>1.033</y-m>
    <z-m>0.730</z-m>
  </top-left>
  <bottom-left>
    <x-m>-14.043</x-m>
    <y-m>0.879</y-m>
    <z-m>0.730</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-13.917</x-m>
    <y-m>0.879</y-m>
    <z-m>0.730</z-m>
  </bottom-right>
</panel>

<!-- Engineer Fuel View -->

<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_eng_fuelgauges.xml</path>
  <top-left>
    <x-m>-14.557</x-m>
    <y-m>0.505</y-m>
    <z-m>1.451</z-m>
  </top-left>
  <bottom-left>
    <x-m>-14.557</x-m>
    <y-m>0.778</y-m>
    <z-m>1.260</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-13.887</x-m>
    <y-m>0.778</y-m>
    <z-m>1.260</z-m>
  </bottom-right>
</panel>

<!-- Engineer Cross-Feed View -->

<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_eng_crossfeed.xml</path>
  <top-left>
    <x-m>-14.691</x-m>
    <y-m>0.606</y-m>
    <z-m>0.181</z-m>
  </top-left>
  <bottom-left>
    <x-m>-14.615</x-m>
    <y-m>0.606</y-m>
    <z-m>0.181</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-14.615</x-m>
    <y-m>0.737</y-m>
    <z-m>0.181</z-m>
  </bottom-right>
</panel>

<!-- Engineer MJB, covers MJB 1+2 -->

<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_eng_mjb.xml</path>
  <top-left>
    <x-m>-14.827</x-m>
    <y-m>0.782</y-m>
    <z-m>1.208</z-m>
  </top-left>
  <bottom-left>
    <x-m>-14.827</x-m>
    <y-m>0.782</y-m>
    <z-m>0.673</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-14.55</x-m>
    <y-m>0.782</y-m>
    <z-m>0.673</z-m>
  </bottom-right>
</panel>

<!-- Engineer Prop Sync etc. -->

<panel>
  <path>Aircraft/Lockheed1049h/Panels/panel_eng_propsync.xml</path>
  <top-left>
    <x-m>-14.557</x-m>
    <y-m>0.864</y-m>
    <z-m>0.701</z-m>
  </top-left>
  <bottom-left>
    <x-m>-14.557</x-m>
    <y-m>0.786</y-m>
    <z-m>0.583</z-m>
   </bottom-left>
  <bottom-right>
    <x-m>-13.886</x-m>
    <y-m>0.786</y-m>
    <z-m>0.583</z-m>
  </bottom-right>
</panel>


</PropertyList>

